
Приложение №1
к договору №45-ИГ/25
от 13.07.2026 г.
	УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор



______________________ /
«__» ___________ 2026 г.
	
	СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор


                       ______________________ /
«__» ___________ 2026 г.



ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-экологических изысканий

	1. 
	Наименование объекта
	

	2. 
	Местоположение объекта
	

	3. 
	Основание для выполнения работ
	Договор подряда № 322 от «08» апреля 2026 г.

	4. 
	Вид градостроительной деятельности
	Реконструкция

	5. 
	Идентификационные сведения о заказчике
	Общество с ограниченной ответственностью __________________
Адрес: 
ИНН 
ОГРН 
Тел. 
E-mail:

	6. 
	Идентификационные сведения об исполнителе
	Общество с ограниченной ответственностью __________________
Адрес: 
ИНН 
ОГРН 
Тел. 
E-mail:

	7. 
	Цели и задачи изысканий
	Оценка современного состояния и прогноз возможных изменений окружающей природной среды при реализации проектных решений по строительству проектируемого объекта с целью предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий и сохранения оптимальных условий жизни населения.
Задачами инженерно-экологических изысканий является выявление особенностей природной обстановки, характера существующих и планируемых антропогенных воздействий, которые решаются комплексными методами полевых и лабораторных исследований.

	8. 
	Этап выполнения инженерных изысканий
	Изыскания выполнить в один этап

	9. 
	Виды инженерных изысканий
	Инженерно-экологические изыскания

	10. 
	Идентификационные сведения об объекте
	- назначение: битумный терминал
- принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность: нет
- возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на 
территории, на которой осуществляться строительство объекта: Определить на основании результатов инженерных изысканий и СП 115.13330.2016 «Свод правил. Геофизика опасных природных воздействий»
- принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит 
- пожарная и взрывопожарная опасность объекта: 
согласно статье 25 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ по пожарной и взрывопожарной опасности относятся к категории – ГН (умеренная пожароопасность)
- наличие помещений с постоянным пребыванием людей: нет
- уровень ответственности зданий и сооружений: нормальный

	11. 
	[bookmark: _Hlk169608604]Предполагаемые техногенные воздействия объекта на окружающую среду
	[bookmark: _Hlk169608616]На период строительства возможно физическое воздействие на окружающую среду, загрязнение атмосферного воздуха, почв, подземных вод, ухудшение качественного состояния земель в зоне предполагаемого воздействия объекта, растительного покрова.
Воздействие на окружающую среду носит кратковременный характер до окончания работ.

	12. 
	Данные о границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) линейного сооружения (точки ее 
начала и окончания, протяженность)
	[bookmark: _Hlk169608658]Граница объекта изысканий в соответствии с приложением А

	13. 
	Краткая техническая характеристика объекта, включая размеры проектируемых зданий и сооружений;
	РВС – 3000 м3
Площадь застройки сооружений – 382 м2 (ориентировочно)
Глубина ведения земляных работ до 1,0 м

	14. 
	Дополнительные требования к выполнению отдельных видов работ в составе инженерных изысканий с учетом отраслевой специфики проектируемого здания или сооружения (в случае, если такие 
требования  предъявляются)
	[bookmark: _Hlk169608694]Отсутствуют 

	15. 
	Наличие предполагаемых опасных природных процессов и явлений, многолетнемерзлых и специфических грунтов на территории расположения объекта
	Отсутствуют 

	16. 
	Требование  о  необходимости  научного сопровождения  инженерных  изысканий  (для  объектов повышенного  уровня  ответственности,  а  также  для  объектов  нормального  уровня  ответственности, строительство которых планируется  на территории со сложными природными и техногенными условиями)  и  проведения  дополнительных  исследований,  не  предусмотренных требованиями  нормативных документов (НД) обязательного применения (в случае, если такое требование предъявляется)
	Отсутствуют

	17. 
	Требования к точности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных 
изысканиях, превышающие предусмотренные требованиями НД обязательного применения (в случае, 
если такие требования предъявляются)
	Данные инженерно-экологических изысканий, выполняемые согласно требованиям НТД обязательного применения, должны обеспечивать надежность и безопасность для производства работ в объеме, достаточном для разработки проектной документации и прохождения государственной экспертизы проектной документации

	18. 
	Требования к составлению прогноза изменения природных условий
	В соответствии с п. 8.1.11 СП 47.13330.2016

	19. 
	Требования о подготовке предложений и рекомендаций для принятия решений по организации 
инженерной защиты территории, зданий и сооружений от опасных природных и техногенных процессов 
и устранению или ослаблению их влияния
	Не требуется.

	20. 
	Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий
	Подрядчик осуществляет организацию и координацию работ по инженерно-экологическим изысканиям и несет ответственность за точность, достоверность, качество и полноту выполненных инженерных изысканий.

	21. 
	Требования к составу, форме и формату предоставления результатов инженерных изысканий, 
порядку их передачи заказчику;
	По результатам изысканий предоставить Технический отчет:
В электронной форме – 1 экземпляр. Требования к электронной форме представления данных (форматы) – .pdf, .dwg.


	22. 
	Перечень передаваемых заказчиком во временное пользование исполнителю инженерных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий и исследований, данных о наблюдавшихся на территории инженерных изысканий осложнениях в процессе строительства и эксплуатации сооружений, в том числе деформациях и аварийных ситуациях
	Отсутствуют 

	23. 
	Перечень нормативных правовых актов, НТД, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания
	Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии с требованиями:
1. Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ
2. СП 47.13330.2016. «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».
3. СП 502.1325800.2021. «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ».
4. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические
изыскания для строительства»
5. ГОСТ 21.101-2020. «Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям».
6. Градостроительный кодекс РФ ФЗ № 190 от 29.12.2004 г.
7. Постановление Правительства РФ от 06.05.2024 N 589 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
8. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
9. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

	24. 
	Сведения о существующих и  возможных источниках загрязнения окружающей среды
	Сведения отсутствуют. 

	25. 
	Общие технические решения и  основные  параметры технологических процессов,  планируемых к  осуществлению  в  рамках градостроительной  деятельности,  необходимые для  обоснования  предполагаемых границ зоны  воздействия объекта
	Уточняется проектом. Границы объекта представлены в приложении А.

	26. 
	Сведения о возможных аварийных ситуациях, типах аварий, мероприятиях по их предупреждению и ликвидации
	Сведения отсутствуют.

	27. 
	Общие технические решения и основные параметры технологических процессов, планируемых к осуществлению в рамках градостроительной деятельности, необходимые для обоснования предполагаемых границ зоны воздействия объекта (площадь землеотводов с указанием границ на карте, площадь внеплощадочных сетей с указанием на карте)
	Временные земельные отводы расположены в границах изысканий.
Постоянные земельные отводы расположены в границах изысканий.
Внеплощадочные сети – отсутствуют. 

	28. 
	Объемы изъятия природных ресурсов (водных, лесных, минеральных), площади изъятия земель, плодородных почв и др.
	Не требуются

	Приложения:
А. Граница объекта изысканий




            1
Приложение А. Граница объекта изысканий


Обзорная схема с указанием границ изысканий 






