Приложение № 1 к договору № 43

от «13» июля 2026 года. 

Приложение № 1 к договору № 43

от «01» июля 2026 года. 


	УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

______________________ / 
«__» ___________ 2026 г.
	
	СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор

______________________ / 
«__» ___________ 2026 г.


Техническое задание 
на производство инженерно-геологических изысканий 
	1
	2

	1. Наименование объекта
	

	2. Местоположение объекта
	

	3. Основание для выполнения работ
	Договор подряда №  от «13» июля 2026 г., заключенный между 

	4. Заказчик
	Общество с ограниченной ответственностью __________________
 Адрес: 

ИНН 

ОГРН 

Тел. 

E-mail: 

	5. Исполнитель
	Общество с ограниченной ответственностью __________________
 Адрес: 

ИНН 

ОГРН 

Тел. 

E-mail:

	6. Цели и задачи инженерно-геологических изысканий
	Получение материалов в объеме необходимом и достаточном для разработки проектной документации.

	7. Вид строительства
	Реконструкция

	8. Стадия проектирования
	Проектная и рабочая документация

	9.Этап выполнения инженерных изысканий 
	В один этап

	10. Перечень нормативных правовых актов, нормативной документации 
	· Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденное постановлением Правительства РФ от 19.11.2006 №20

· ГОСТ Р 21.31-2021 «СПДС. Правил выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям»;

· СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» в соответствии с ПП РФ от 28.05.2021 №815;

· СП 446.132580.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;

· СП 11-105-97, Ч 1-4 «Инженерно-геологические изыскания для строительства.

	11. Идентификационные сведения об объекте:

- назначение

- принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность

- возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на 

территории, на которой осуществляться строительство объекта

- принадлежность к опасным производственным объектам

- пожарная и взрывопожарная опасность объекта

- уровень ответственности зданий и сооружений
	РВС
принадлежит

Выявляется в процессе изысканий

Не принадлежит

Категория пожарной опасности БН 

Нормальный

	12. Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий
	Выполнить ИИ на основании согласованной Заказчиком программы ИИ и с учетом требований НТД

	14. Ситуационный план
	Приложение  Б

	15. Сведения о ранее выполненных изысканиях
	Отсутствуют

	16. Особые требования
	Согласно сейсмическому районированию территории РФ по СП 14.13330.2018 и картам общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР–2015–А

	17. Требования к точности, надёжности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях
	Точность, надёжность, достоверность и обеспеченность данных и характеристик принять в соответствии с ГОСТ 30416-2020, 12248-2020. При выполнении инженерно-геологических изысканий использовать только лицензионное программное обеспечение и сертифицированное оборудование.

	18. Требования к составу, порядку и форме предоставления продукции


	Представить технический отчет о выполненных инженерно-геологических изысканиях в соответствии с требованиями СП 47.13330., СП 22.13330.

Документацию предоставить в форматах:

- чертежи – формат *.dwg, *.dxf, *.pdf

- текстовая документация – формат *.doc,*.pdf

Предоставить скан-копию отчета в формате pdf, подписанного открепленной усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП);

Сроки и порядок предоставления отчетных материалов – согласно договору подряда


Выдано                                                                       / ______________________________

                                         подпись                                                     фамилия, имя, отчество
Приложения к Техническому заданию:
Приложение А – Краткая техническая характеристика объекта

Приложение Б– Генплан

Приложение А.

Таблица А.1 Характеристика проектируемых площадных сооружений

	Наименование и назначение сооружения
	Габариты (длина, ширина, высота)
	Тип фундаментов (плитный, столбчатый, свайный) 
	Предполагаемая глубина заложения
	Доверительная вероятность для расч. харак. грунтов
	Предельн. величины средних осадок фундаментов
	Предполагаемые нагрузки на сваю, т
	Уровень ответственности
	Мощность сжимаемой толщи

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	РВС – 3000 м3

	D=19м; высота 12м
	Ленточный сборный
	0,5м
	0.85/0.95
	10см
	-
	нормальный
	-


Приложение Б
Генплан
_______________ Заказчик                                                                  ______________ Подрядчик

_______________ Заказчик                                                                  ______________ Подрядчик


